# Výzva na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov v súlade s Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania / obstarávania pre Programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 2 s dátumom účinnosti od 31.03.2022)

#  (ďalej len „výzva“)

1. **Identifikácia obstarávateľského subjektu (prijímateľ NFP)**

Názov: AEH, spol. s r.o.

Sídlo organizácie: Šenkvická cesta 14/J, 902 01 Pezinok

Štatutárny orgán: Mgr. Ladislav Hajko – konateľ spoločnosti
IČO: 35 732 890

DIČ: 2020203757

IČ DPH: SK 2020203757

1. **Kontaktná osoba pre proces obstarávania**

Meno a priezvisko: Ing. Radovan Karvai

Funkcia: osoba zodpovedná za proces obstarávania

Názov: H & R Consulting, s. r. o.

Kontaktná adresa: Ota Holúska 1/D, 841 06 Bratislava

Email: radovan.karvai@gmail.com a ladislav.hajko@aeh.sk

Mobil: +421 907 720 350

Adresa hlavnej stránky obstarávateľského subjektu (prijímateľ NFP) (URL):

<http://www.aeh.sk/>

Osoba zodpovedná za vypracovanie opisu predmetu zákazky: Mgr. Ladislav Hajko – konateľ spoločnosti.

1. **Názov zákazky**

Obstaranie zariadení pre projekt pod názvom „Spracovanie miestnych produktov.“

1.časť predmetu zákazky – Extraktor.

2.časť predmetu zákazky - Vibračný triedič

3.časť predmetu zákazky - RO/NF jednotka

4.časť predmetu zákazky - Jednotka octovej fermentácie

5.časť predmetu zákazky - Lis na olej

6.časť predmetu zákazky - Sušiareň

7.časť predmetu zákazky - Fermentačné nádoby

8.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie vína)

9.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu)

10.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu)

11.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na fermentáciu octu)

Dodanie všetkých častí predmetu zákazky bude financované z projektu pod názvom „Spracovanie miestnych produktov.“ (projekt č. SKHU/1901/3.1/003) ktorý je financovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo zdrojov obstarávateľského subjektu.

1. **Rozdelenie predmetu zákazky:**

Predmet zákazky je rozdelený na jedenásť (11) častí. Dodávateľ môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo môže predložiť ponuky na viacej častí predmetu zákazky alebo môže predložiť ponuky na všetky časti predmetu zákazky. Ponuky môžu byť predložené na niekoľko častí predmetu zákazky v akejkoľvek kombinácii.

1. **Opis predmetu zákazky**

Údaje v tejto výzve a jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania potravinárskej technológie pre projekt pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003), ktoré sú predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade dodávateľ, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so chváleným projektom pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003). Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov položky pre 1. časť predmetu zákazky** | **Merná jednotka** | **Počet** |
| Extraktor.  | kus | 1 |

|  |
| --- |
| **1.časť predmetu zákazky – Extraktor.** Mobilné kontinuálne zariadenie na získavanie reziduálnych sacharidov z výliskov hrozna |
| **Parameter** | **Požadovaný rozsah** | **Poznámka** |
| Násypka s plynulou reguláciu dávkovania | Obsah min 100 l |  |
| Výkon- množstvo výliskov | 600-1200 kg/hod |  |
| Zdržná doba výliskov v zariadení | 20-40 minút |  |
| Plynulá manuálna regulácia prietoku extrakčného činidla( pitná voda) | V rozsah 300-1000 l/hod |  |
| Materiál v styku so surovinou | Nerez 1.4301 alebo ekvivalent |  |
| Napájanie – pohyblivý prívod | 3f/400V/50Hz |  |
| Príkon zariadenia |  Do 10 kW |  |
| Krytie  | IP 44 min. |  |
| Čistenie a sanitácia aktívnych častí | Jednoduchý prístup |  |
| Natáčacie kolieska na podvozku | áno |  |
| Aretácia koliesok | áno |  |
| Ťažné a riadiace ojo | áno |  |
| **Ďalšie požiadavky v cene** |  |  |
| CE certifikát | áno |  |
| Doprava na určené miesto v cene | áno |  |
| Kompletizácia u zákazníka | áno |  |
| Skúšobná prevádzka  | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie obsluhy– 2 osoby v rozsahu min 10 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie základného servisu 2 osobyv rozsahu min 5 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Dodávka a uvedenie do ostrej prevádzky | Do 20 týždňov od platnosti a účinnosti zmluvy. |  |
| Záručná doba od odovzdania do prevádzky | 48 mesiacov  |  |
| Servis- nástup kvalifikovaného pracovníka na mieste inštalácie | Do 72 hodín od nahlásenia zodpovednému pracovníkovi.  |  |
| Potrebná Dokumentácia v SK/CZ jazykuNávod na obsluhu* Elektroschéma -vrátane revíznej správy
* Technické výkresy pre servis
 | Áno Ánoáno |  |
| Minimálna sada náhradných dielov | áno |  |

Údaje v tejto výzve a jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania potravinárskej technológie pre projekt pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003), ktoré sú predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade dodávateľ, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so chváleným projektom pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003). Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov položky pre 2. časť predmetu zákazky** | **Merná jednotka** | **Počet** |
| Vibračný triedič | kus | 1 |

|  |
| --- |
| **2.časť predmetu zákazky - Vibračný triedič.**Mobilné zariadenie na oddelenie olejnatých semien z výliskov hrozna.Vibračný, s excentrickým pohybom sita. |
| **Parameter** | **Požadovaný rozsah** | **Poznámka** |
| Veľkosť oka sita-štvorcový profil | 5X5 mm |  |
| Pracovná plocha | Min. 1m2 |  |
| Regulácia kmitov-manuálna, plynulá | 5-50 Hz |  |
| Regulácia excentricity-manuálna, | 1-4 mm |  |
| Výkon | Min.500 kg výliskov/hod |  |
| Zásobník na výlisky rozdružovačom hrúd | Min. 100 litrov |  |
| Podávač výliskov   | Plynulá regulácia |  |
| Materiál v styku so surovinou | Nerez 1.4301 alebo ekvivalent |  |
| Napájanie –pohyblivý prívod | 3f/400V/50 Hz |  |
| Príkon zariadenia |  Do 10 kW |  |
| Krytie  | IP 44 min. |  |
| Čistenie a sanitácia aktívnych častí | Jednoduchý prístup |  |
| Natáčacie kolieska na podvozku | áno |  |
| Aretácia koliesok | áno |  |
| Ťažné a riadiace ojo | áno |  |
| **Ďalšie požiadavky v cene** |  |  |
| CE certifikát | áno |  |
| Doprava na určené miesto v cene | áno |  |
| Kompletizácia u zákazníka | áno |  |
| Skúšobná prevádzka  | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie obsluhy – 2 osoby v rozsahu min 10 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie základného servisu 2 osobyv rozsahu min 5 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Dodávka a uvedenie do ostrej prevádzky | Do 10 týždňov od platnosti a účinnosti zmluvy. |  |
| Záručná doba od odovzdania do prevádzky | 24 mesiacov  |  |
| Servis- nástup kvalifikovaného pracovníka na mieste inštalácie | Do 24 hodín od nahlásenia zodpovednému pracovníkovi.  |  |
| Potrebná dokumentácia v SK/CZ jazyku-Návod na obsluhuServisná dokumentáciaElektroschéma vrátane revíznej správy | ÁnoÁnoáno |  |
| Minimálna sada náhradných dielov | áno |  |

Údaje v tejto výzve a jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania potravinárskej technológie pre projekt pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003), ktoré sú predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade dodávateľ, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so chváleným projektom pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003). Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov položky pre 3. časť predmetu zákazky** | **Merná jednotka** | **Počet** |
| RO/NF jednotka. | kus | 1 |

|  |
| --- |
| **3.časť predmetu zákazky - RO/NF jednotka.**Mobilné zariadenie na zahustenie hroznovej šťavy a vodných výluhov z hroznových výliskov. |
| **Požadovaný parameter** | **Rozsah / Hodnota** | **Poznámka** |
| Nominálny výkon pri vstupnej surovina- hroznový mušt RF15 | 100 l odstránenej vody /hod |  |
| Max. prevádzkový tlak | 80 bar |  |
| Max. prevádzková teplota | 50°C |  |
| Vstavaný predfilter | áno |  |
| Materiál v styku so surovinou | Nerez 1.4301 alebo ekvivalent |  |
| Napájanie  | 3f/400 V/50Hz, pohyblivý prívod |  |
| Príkon zariadenia |  Do 10 kW |  |
| Krytie  | IP 44 min. |  |
| Čistenie a sanitácia aktívnych častí | Jednoduchý prístup |  |
| Natáčacie kolieska na podvozku | áno |  |
| Aretácia koliesok | áno |  |
| **Ďalšie požiadavky v cene** |  |  |
| CE certifikát | áno |  |
| Doprava na určené miesto v cene | áno |  |
| Kompletizácia u zákazníka | áno |  |
| Skúšobná prevádzka  | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie obsluhy – 2 osoby v rozsahu min 10 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie základného servisu 2 osobyv rozsahu min 5 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Dodávka a uvedenie do ostrej prevádzky | Do 30 týždňov od platnosti a účinnosti zmluvy. |  |
| Záručná doba od odovzdania do prevádzky | 24 mesiacov  |  |
| Servis- nástup kvalifikovaného pracovníka na mieste inštalácie | Do 72 hodín od nahlásenia zodpovednému pracovníkovi.  |  |
| Potrebná dokumentácia v SK/CZ jazyku-Návod na obsluhuServisná dokumentáciaElektroschéma vrátane revíznej správy | ÁnoÁnoáno |  |
| Minimálna sada náhradných dielov -Náhradná sada membrán | áno |  |

Údaje v tejto výzve a jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania potravinárskej technológie pre projekt pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003), ktoré sú predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade dodávateľ, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so chváleným projektom pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003). Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov položky pre 4. časť predmetu zákazky** | **Merná jednotka** | **Počet** |
| Jednotka octovej fermentácie | kus | 1 |

|  |
| --- |
| **4.časť predmetu zákazky - Jednotka octovej fermentácie.**Mobilné zariadenie na kontinuálnu výrobu octu. |
| **Požadovaný parameter** | **Rozsah / Hodnota** | **Poznámka** |
| Objem reakčnej nádrže s náplňou | Min. 100 litrov |  |
| Reakčná náplň | Reakčná náplň drevené hobliny/ drevené rošty |  |
| Pracovný tlak v rozsahu | Pretlak 0,1-0,25 bar |  |
| Použité médium  | Vzduch/kyslík |  |
| Prietok tekutiny na hlave octovnice , manuálne nastavenie | 5-40 l/min |  |
| Merané a registrované parametre , záznam | Prietok, teplote, pH, tlak média ( vzduch, O2) |  |
| Výkon ( pri konverzii z10% v/v etanolu) | Min. 2000 l octu /týždeň |  |
| Zvyškový obsah etanolu v produkte | Max. 0,2 % v/v |  |
| Materiál v styku so surovinou | Kyselino odolná nerez EN 1.4404 alebo ekvivalent |  |
| Plynulá regulácia parametrov | Prietok, tlak média (vzduch, O2),  |  |
| Napájanie  | 3f/400V/50 Hz – pohyblivý prívod |  |
| Príkon zariadenia |  Do 10 kW |  |
| Krytie  | IP 44 min. |  |
| Čistenie a sanitácia aktívnych častí | Jednoduchý prístup |  |
| Natáčacie kolieska na podvozku | áno |  |
| Aretácia koliesok | áno |  |
| Vzorkovací ventil na dne reakčnej nádoby | áno |  |
| Pripájacie potrubia  | Miekarenské šróbenie DN 25 |  |
| Rovnomerný prietok v celom objeme reakčnej nádoby | áno |  |
| Mikrofiltrácia získaného produktu | 300 l/hod |  |
| Jednoduchá výmena reakčného média | áno |  |
| **Ďalšie požiadavky v cene** |  |  |
| Doprava na určené miesto v cene | áno |  |
| Kompletizácia u zákazníka | áno |  |
| Skúšobná prevádzka  | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie obsluhy – 2 osoby v rozsahu min 10 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie základného servisu 2 osobyv rozsahu min 5 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Dodávka a uvedenie do ostrej prevádzky | Do 20 týždňov od platnosti a účinnosti zmluvy. |  |
| Záručná doba od odovzdania do prevádzky | 24 mesiacov  |  |
| Servis- nástup kvalifikovaného pracovníka na mieste inštalácie | Do 72 hodín od nahlásenia zodpovednému pracovníkovi.  |  |
| Potrebná dokumentácia v SK/CZ jazyku-Návod na obsluhuServisná dokumentáciaElektroschéma vrátane revíznej správy | ÁnoÁnoáno |  |
| Minimálna sada náhradných dielov-náhradná reakčná náplň | áno |  |

Údaje v tejto výzve a jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania potravinárskej technológie pre projekt pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003), ktoré sú predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade dodávateľ, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so chváleným projektom pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003). Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov položky pre 5. časť predmetu zákazky** | **Merná jednotka** | **Počet** |
| Lis na olej. | kus | 1 |

|  |
| --- |
| **5.časť predmetu zákazky - Lis na olej.**Zariadenie na lisovanie oleja z hroznových zrniečok. |
| **Požadovaný parameter** | **Rozsah / Hodnota** | **Poznámka** |
| Teplota lisovania | Max. 60°C |  |
| Dohrev lisovacej hlavy- manuálna regulácia | áno |  |
| Výmenné trysky lisovacej hlavy - min tri v rozsahu (priemer 6-20mm),  | Áno  |  |
| Výkon | Min. 40 kg /hod |  |
| Obsah zvyškového oleja vo výliskoch | Max . 8% hmotn. |  |
| Regulácia otáčok- plynulá, manuálna | áno |  |
| Materiál v styku so surovinou | Nerezová oceľ EN 1.4301 alebo ekvivalent |  |
| Napájanie | 3f/400 V/50 Hz – pohyblivý prívod |  |
| Príkon zariadenia |  Do 10 kW |  |
| Krytie  | IP 44 min. |  |
| Čistenie a sanitácia aktívnych častí | Jednoduchý prístup |  |
| **Ďalšie požiadavky v cene** |  |  |
| CE certifikát | áno |  |
| Doprava na určené miesto v cene | áno |  |
| Kompletizácia u zákazníka | áno |  |
| Skúšobná prevádzka  | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie obsluhy – 2 osoby v rozsahu min 10 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie základného servisu 2 osobyv rozsahu min 5 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Dodávka a uvedenie do ostrej prevádzky | Do 20 týždňov od platnosti a účinnosti zmluvy. |  |
| Záručná doba od odovzdania do prevádzky | 24mesiacov  |  |
| Servis- nástup kvalifikovaného pracovníka na mieste inštalácie | Do 72 hodín od nahlásenia zodpovednému pracovníkovi.  |  |
| Potrebná dokumentácia v SK/CZ jazyku-Návod na obsluhuServisná dokumentáciaElektroschéma vrátane revíznej správy | ÁnoÁnoáno |  |
| Minimálna sada náhradných dielov v rozsahu montážne kľúče na trysky, trysky – min. 1ks z každého použitého typu | áno |  |

Údaje v tejto výzve a jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania potravinárskej technológie pre projekt pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003), ktoré sú predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade dodávateľ, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so chváleným projektom pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003). Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov položky pre 6. časť predmetu zákazky** | **Merná jednotka** | **Počet** |
| Sušiareň | kus | 1 |

|  |
| --- |
| **6.časť predmetu zákazky - Sušiareň**Zariadenie na sušenie hroznových zrniečok a šupiek |
| **Požadovaný parameter** | **Rozsah / Hodnota** | **Poznámka** |
| Sušina vstupnej suroviny | 30 – 50 % |  |
| Výkon | Min. 30 litrov odparenej vody /hod |  |
| Obsah zvyškového vlhkosti  | Max . 8% hmotn. |  |
| Typ zariadenia  | Kondenzačná sušiaren |  |
| Teplota sušenia  | 40 – 62 °C |  |
| Materiál v styku so surovinou | Nerez EN 1.4301 alebo ekvivalent |  |
| Napájanie  | 3f/400V/50 Hz |  |
| Príkon zariadenia |  Do 20 kW |  |
| Krytie  | IP 44 min. |  |
| Čistenie a sanitácia aktívnych častí | Jednoduchý prístup |  |
| **Ďalšie požiadavky v cene** |  |  |
| CE certifikát | áno |  |
| Doprava na určené miesto v cene | áno |  |
| Kompletizácia u zákazníka | áno |  |
| Skúšobná prevádzka  | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie obsluhy – 2 osoby v rozsahu min 10 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie základného servisu 2 osobyv rozsahu min 5 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Dodávka a uvedenie do ostrej prevádzky | Do 30 týždňov od platnosti a účinnosti zmluvy. |  |
| Záručná doba od odovzdania do prevádzky | 24mesiacov  |  |
| Servis- nástup kvalifikovaného pracovníka na mieste inštalácie | Do 24 hodín od nahlásenia zodpovednému pracovníkovi.  |  |
| Potrebná dokumentácia v SK/CZ jazyku-Návod na obsluhuServisná dokumentáciaElektroschéma vrátane revíznej správy | ÁnoÁnoáno |  |
| Minimálna sada náhradných dielov | áno |  |

Údaje v tejto výzve a jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania potravinárskej technológie pre projekt pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003), ktoré sú predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade dodávateľ, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so chváleným projektom pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003). Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov položky pre 7. časť predmetu zákazky** | **Merná jednotka** | **Počet** |
| Fermentačné nádoby. | kus | 5 |

|  |
| --- |
| **7.časť predmetu zákazky - Fermentačné nádoby.**Zariadenie na fermentáciu vína. |
| **Požadovaný parameter** | **Rozsah / Hodnota** | **Poznámka** |
| Kapacita |  3000 l |  |
| Prevedenie nádoby  | Samostojace na nohách s excetrickými kužeľmi  |  |
| Duplikátor na úpravu teploty | áno |  |
| Príslušenstvo:-Vonkajší stavoznak- pretlakovo-podtlakový ventil,-Vzorkovací ventil-Skrutkovanie vo vrchnom kuželi | ÁnoÁnoánoDN 50 DIN 11851 | použitie pre dýchanie a výstrekovú CIP hlavu |
| Počet kusov | 5 |  |
| Sanitačný prielez oválny | áno |  |
| Príslušenstvo-Chiller s reguláciou výkonu chladenia | Teplota 15-20°C |  |
| Výkon chladiacej jednotky | Min. 8 kW |  |
| Pripájacie potrubie - výpust | Mliekarenský ventil DN 50 so závitom DIN 11851 |  |
|  |  |  |
| Materiál v styku so surovinou | Nerez EN 1.4301 alebo ekvivalent |  |
| Napájanie  | 3f/400 V/50 Hz |  |
| Príkon zariadenia |  Do 10 kW |  |
| Krytie  | IP 44 min. |  |
| Čistenie a sanitácia aktívnych častí | Jednoduchý prístup |  |
| **Ďalšie požiadavky v cene** |  |  |
| CE certifikát Chiller | áno |  |
| Doprava na určené miesto v cene | áno |  |
| Kompletizácia u zákazníka | áno |  |
| Skúšobná prevádzka  | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie obsluhy – 2 osoby v rozsahu min 10 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie základného servisu 2 osobyv rozsahu min 5 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Dodávka a uvedenie do ostrej prevádzky | Do 30 týždňov od platnosti a účinnosti zmluvy. |  |
| Záručná doba od odovzdania do prevádzky | 24mesiacov  |  |
| Servis- nástup kvalifikovaného pracovníka na mieste inštalácie | Do 72 hodín od nahlásenia zodpovednému pracovníkovi.  |  |
| Potrebná dokumentácia v SK/CZ jazyku-Návod na obsluhuServisná dokumentáciaElektroschéma vrátane revíznej správy | ÁnoÁnoáno |  |
| Minimálna sada náhradných dielov | áno |  |

Údaje v tejto výzve a jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania potravinárskej technológie pre projekt pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003), ktoré sú predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade dodávateľ, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so chváleným projektom pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003). Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov položky pre 8. časť predmetu zákazky** | **Merná jednotka** | **Počet** |
| Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie vína). | kus | 8 |

|  |
| --- |
| **8.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie vína).** |
| **Požadovaný parameter** | **Rozsah / Hodnota** | **Poznámka** |
| Kapacita |  5000 l |  |
| Počet kusov | 8 |  |
| Kapacita | 3000/2000 l | delená na obj. 3000L a 2000L |
| Prevedenie | Samostojace nádoby na nohách |  |
| Materiál v styku so surovinou | Nerez EN1.4301 alebo ekvivalent |  |
| Vzorkovací ventil so stavoznakom | áno |  |
| Sanitačný prielez oválny | áno |  |
| Čistenie a sanitácia aktívnych častí | Jednoduchý prístup |  |
| Pripájacie potrubie - výpust | Mliekarenský ventil DN 25 |  |
| Skrutkovanie vo vrchnom kuželi  | DN50 |  |
| **Ďalšie požiadavky v cene** |  |  |
| Doprava na určené miesto v cene | áno |  |
| Kompletizácia u zákazníka | áno |  |
| Skúšobná prevádzka  | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie obsluhy – 2 osoby v rozsahu min 10 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie základného servisu 2 osobyv rozsahu min 5 hodín počas prevádzky | áno |  |
| Dodávka a uvedenie do ostrej prevádzky | Do 30 týždňov od platnosti a účinnosti zmluvy. |  |
| Záručná doba od odovzdania do prevádzky | 24mesiacov  |  |
| Servis- nástup kvalifikovaného pracovníka na mieste inštalácie | Do 24 hodín od nahlásenia zodpovednému pracovníkovi.  |  |
| Minimálna sada náhradných dielov-tesnenie sanitačného prielezu | áno |  |

Údaje v tejto výzve a jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania potravinárskej technológie pre projekt pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003), ktoré sú predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade dodávateľ, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so chváleným projektom pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003). Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov položky pre 9. časť predmetu zákazky** | **Merná jednotka** | **Počet** |
| Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu). | kus | 10 |

|  |
| --- |
| **9.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu).** |
| **Požadovaný parameter** | **Rozsah / Hodnota** | **Poznámka** |
| Kapacita |  min. 250 l |  |
| Počet kusov | 10 |  |
| Materiál v styku so surovinou | Kamenina |  |
| Sanitačný otvor | áno |  |
| Čistenie a sanitácia aktívnych častí | Jednoduchý prístup |  |
| Vypúšťací ventil | DN 25 |  |
| **Ďalšie požiadavky v cene** |  |  |
| Doprava na určené miesto v cene | áno |  |
| Kompletizácia u zákazníka | áno |  |
| Skúšobná prevádzka  | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie obsluhy | áno |  |
| Dodávka a uvedenie do ostrej prevádzky | Do 30 týždňov od platnosti a účinnosti zmluvy. |  |
| Záručná doba od odovzdania do prevádzky | 24mesiacov  |  |
| Potrebná dokumentácia Návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu | áno |  |
| Minimálna sada náhradných dielov-tesnenie sanitačného otvoru, vypúšťací ventil | áno |  |

Údaje v tejto výzve a jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania potravinárskej technológie pre projekt pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003), ktoré sú predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade dodávateľ, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so chváleným projektom pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003). Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov položky pre 10. časť predmetu zákazky** | **Merná jednotka** | **Počet** |
| Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu). | kus | 10 |

|  |
| --- |
| **10.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu).** |
| **Požadovaný parameter** | **Rozsah / Hodnota** | **Poznámka** |
| Kapacita |  min. 225 l |  |
| Počet kusov | 10 |  |
| Materiál v styku so surovinou | Drevo dub |  |
| Sanitačný otvor | áno |  |
| Čistenie a sanitácia aktívnych častí | Jednoduchý prístup |  |
| **Ďalšie požiadavky v cene** |  |  |
| Doprava na určené miesto v cene | áno |  |
| Kompletizácia u zákazníka | áno |  |
| Skúšobná prevádzka  | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie obsluhy | áno |  |
| Dodávka a uvedenie do ostrej prevádzky | Do 30 týždňov od platnosti a účinnosti zmluvy. |  |
| Záručná doba od odovzdania do prevádzky | 24mesiacov  |  |
| Potrebná dokumentácia Návod na inštaláciu,obsluhu a údržbu | áno |  |
| Minimálna sada náhradných dielov-tesniaca zátka | áno |  |

Údaje v tejto výzve a jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania potravinárskej technológie pre projekt pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003), ktoré sú predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade dodávateľ, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so chváleným projektom pod názvom **„Spracovanie miestnych produktov“** (projekt č. SKHU/1901/3.1/003). Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov položky pre 11. časť predmetu zákazky** | **Merná jednotka** | **Počet** |
| Skladovacie nádoby (Zariadenie na fermentáciu octu). | kus | 4 |

|  |
| --- |
| **11.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na fermentáciu octu).** |
| **Požadovaný parameter** | **Rozsah / Hodnota** | **Poznámka** |
| Kapacita | 2500 l |  |
| Počet kusov | 4 |  |
| Materiál v styku so surovinou |  Nerez EN 1.4404 alebo ekvivalent |  |
| Sanitačný otvor | áno | vo vrchnom kuželi poklop DN400 s integrovaným skrutkovaním DN 50  |
| Vzorkovací ventil so stavoznakom | áno |  |
| Čistenie a sanitácia aktívnych častí | Jednoduchý prístup |  |
| Pripojenie | Mliekarenský ventil DN25 so závitom DIN 11851 |  |
| **Ďalšie požiadavky v cene** |  |  |
| Doprava na určené miesto v cene | áno |  |
| Kompletizácia u zákazníka | áno |  |
| Skúšobná prevádzka  | áno |  |
| Kvalifikované zaškolenie obsluhy | áno |  |
| Dodávka a uvedenie do ostrej prevádzky | Do 10 týždňov od platnosti a účinnosti zmluvy. |  |
| Záručná doba od odovzdania do prevádzky | 24mesiacov  |  |
| Potrebná dokumentácia Návod na inštaláciu,obsluhu a údržbu | áno |  |
| Minimálna sada náhradných dielov-tesnenie sanitačného otvoru | áno |  |

1. **Spoločný slovník obstarávania (CPV):**

1.časť predmetu zákazky – Extraktor.

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 42200000-8 Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: neuplatňuje sa

2.časť predmetu zákazky – Vibračný triedič

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 42200000-8 Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: neuplatňuje sa

3.časť predmetu zákazky – RO/NF jednotka

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 42200000-8 Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti60000000-8

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: neuplatňuje sa

4.časť predmetu zákazky - Jednotka octovej fermentácie

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 42200000-8 Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti60000000-8

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: neuplatňuje sa

5.časť predmetu zákazky - Lis na olej

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 42200000-8 Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: neuplatňuje sa

6.časť predmetu zákazky - Sušiareň

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 42214200-1 Sušičky poľnohospodárskych produktov

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: neuplatňuje sa

7.časť predmetu zákazky - Fermentačné nádoby

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 42200000-8 Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: neuplatňuje sa

8.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie vína)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 42200000-8 Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: neuplatňuje sa

9.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 42200000-8 Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: neuplatňuje sa

10.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 42200000-8 Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: neuplatňuje sa

11.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na fermentáciu octu)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 42200000-8 Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: neuplatňuje sa

1. **Miesto dodania predmetu zákazky:**

Šenkvická cesta 14/J, 902 01 Pezinok, Slovenská republika.

(platí pre všetky časti predmetu zákazky).

1. **Lehota dodania predmetu zákazky:**

1.časť predmetu zákazky – Extraktor.

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 20 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

2.časť predmetu zákazky – Vibračný triedič

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 10 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

3.časť predmetu zákazky – RO/NF jednotka

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 30 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

4.časť predmetu zákazky - Jednotka octovej fermentácie

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 20 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

5.časť predmetu zákazky - Lis na olej

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 20 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

6.časť predmetu zákazky - Sušiareň

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 30 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

7.časť predmetu zákazky - Fermentačné nádoby

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 30 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

8.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie vína)

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 30 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

9.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu)

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 30 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

10.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu)

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 30 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

11.časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na fermentáciu octu)

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 10 týždňov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

1. **Požiadavky na potencionálneho dodávateľa**

 Potencionálny dodávateľ musí spĺňať nasledovné požiadavky:

Požiadavka č. 1 na potencionálneho dodávateľa

* oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Táto požiadavka platí pre každú časť predmetu zákazky. Splnenie požiadavky potencionálny dodávateľ nepreukazuje obstarávateľskému subjektu.

 Obstarávateľský subjekt si splnenie požiadavky č. 1 na potencionálneho dodávateľa overí:

* v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie (webový portál www.uvo.gov.sk) alebo ekvivalentný zoznam v krajine sídla potencionálneho dodávateľa,
* v Obchodnom registri Slovenskej republiky (webový portál www.orsr.sk ) alebo ekvivalentný register v krajine sídla potencionálneho dodávateľa,
* v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (webový portál www.zrsr.sk ) alebo ekvivalentný register v krajine sídla potencionálneho dodávateľa.

V prípade, že ekvivalentný register v krajine sídla potencionálneho dodávateľa nie je dostupný cez webový portál, potencionálny dodávateľ predloží scan ekvivalentného dokladu, ktorým potencionálny dodávateľ preukazuje splnenie požiadavky.

Požiadavka č. 2 na potencionálneho dodávateľa:

Obstarávateľský subjekt nepodpíše zmluvu s úspešným dodávateľom, u ktorého existuje **konflikt záujmov** podľa kapitoly 5. Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania / obstarávania pre Programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 2 s dátumom účinnosti od 31.03.2022). Potencionálny dodávateľ vyplní a podpíše Prílohu č. 4 (Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov) tejto výzvy.

1. **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:**

Kritérium č. 1 Celková cena v EUR bez DPH za predmetnú časť predmetu zákazky.

Celková cena v EUR bez DPH za predmetnú časť predmetu zákazky, ktorou sa rozumie celková cena za celú predmetnú časť predmetu zákazky v EUR bez DPH, t. j. cena, ktorú bude musieť obstarávateľský subjekt zaplatiť za ponúkané plnenie celej predmetnej časti predmetu zákazky, v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky, podľa bodu 5 tejto výzvy.

[max. bodová hodnota je pre najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH za predmetnú časť predmetu zákazky, pri ostatných sa určí úmerou.] Maximálne 100 bodov

Spôsob hodnotenia Kritéria č. 1

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke potencionálneho dodávateľa s najnižšou navrhovanou celkovou cenou v EUR bez DPH, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie celkovej ceny v EUR bez DPH sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny v EUR bez DPH platnej ponuky a navrhovanej celkovej ceny v EUR bez DPH príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Výsledky budú zaokrúhľované na dve desatinné miesta.

Potencionálny dodávateľ musí predložiť:

* návrh na plnenie kritéria - formulár cenovej ponuky (Príloha č. 2 tejto výzvy) na tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku a zároveň, ktorý bude podpísaný potencionálnym dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za potencionálneho dodávateľa.
1. **Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 23.06.2022 o 16:00 hod**.
2. **Miesto a spôsob predloženia ponúk:**
* e-mailom na adresy radovan.karvai@gmail.com a ladislav.hajko@aeh.sk

Predložením cenovej ponuky e-mailom –rozumie sa odoslanie cenovej ponuky na e-mailové adresy radovan.karvai@gmail.com a ladislav.hajko@aeh.sk v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy. V predloženej ponuke, ktorá je v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané potencionálnym dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za potencionálneho dodávateľa, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené e-mailové adresy.

1. **Obsah a forma ponuky.**

Ponuka musí obsahovať:

* 1. **Identifikačné údaje potencionálneho dodávateľa (Príloha č. 1):** podpísaný potencionálnym dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za potencionálneho dodávateľa ako scan originálneho dokumentu. **Predkladá sa povinne.**
	2. **Návrh na plnenie kritéria – formulár cenovej ponuky (Príloha č. 2):** podpísaný potencionálnym dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za potencionálneho dodávateľa ako scan originálneho dokumentu. **Predkladá sa povinne.**
	3. **Návrh kúpnej zmluvy a jej príloh (Príloha č. 3):** podpísanú potencionálnym dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za potencionálneho dodávateľa ako scan originálneho dokumentu. **Predkladá sa povinne.**
	4. **Splnomocnenie** pre osobu, ktorá je oprávnená podpisovať ponuku za potencionálneho dodávateľa **(ak sa uplatňuje)** ako scan originálneho dokumentu. . **Predkladá sa vtedy, ak ponuku podpisuje splnomocnená osoba.**
	5. **Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov (Príloha č. 4):** podpísané potencionálnym dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za potencionálneho dodávateľa ako scan originálneho dokumentu. **Predkladá sa povinne.**
	6. **Vyhlásenie uchádzača týkajúce sa ochrany osobných údajov (Príloha č.5):** podpísané potencionálnym dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za potencionálneho dodávateľa ako scan originálneho dokumentu. **Predkladá sa povinne.**
	7. **Čestné vyhlásenie o povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora uchádzača a jeho subdodávateľov. (Príloha č. 6) :** podpísané potencionálnym dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za potencionálneho dodávateľa ako scan originálneho dokumentu. **Predkladá sa povinne.**
	8. **Zoznam subdodávateľov (čestné vyhlásenie k subdodávkam) (Príloha č. 7):** podpísaný potencionálnym dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za potencionálneho dodávateľa ako scan originálneho dokumentu. **Predkladá sa povinne.**
	9. **Doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na potencionálneho dodávateľa v súlade s bodom 9.tejto výzvy -** **v prípade potreby predloženia dokladov podľa bodu 9. tejto výzvy (obstarávateľský subjekt podľa bodu 9. tejto výzvy overuje informácie z verejne prístupných registrov, ak nie sú tieto verejné registre prístupné, je potrebné predložiť požadované doklady podľa bodu 9. tejto výzvy) ako scan originálu.**

Ponuka musí byť vyhotovená:

* v elektronickej podobe ako scan originálnych dokumentov, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v súlade s Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy .:

- (.pdf, .html, .htm, .xhtml, .odt, .txt, .docx) pri textových súboroch,

- (.ods, .xlsx) výstupy pri súboroch obsahujúcich tabuľky,

- (.zip, .tar, .gz, .tgz, .tar.gz) pre kompresiu súborov,

- (.gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, jif, .tif, .fiff, .svg, .png) pri grafických súboroch.

Obstarávateľský subjekt požaduje predloženie ponuky v jednom vyhotovení.

Obstarávateľský subjekt neumožňuje predloženie variantného riešenia.

Ak ponuka potencionálneho dodávateľa obsahuje osobné údaje, potencionálny dodávateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálne platným znením zákona o ochrane osobných údajov (predložiť súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov zo strany obstarávateľského subjektu, a podobne).

1. **Jazyk, v ktorom možno predkladať ponuky:**

Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.

1. **Označenie cenovej ponuky**

Cenová ponuka predložená e-mailom musí mať v „predmete e-mailu“ napísané: „NEOTVÁRAŤ - AEH – (1. časť predmetu zákazky\*, 2. časť predmetu zákazky\*, 3. časť predmetu zákazky\*, 4. časť predmetu zákazky\*, 5. časť predmetu zákazky\*, 6. časť predmetu zákazky\*, 7. časť predmetu zákazky\*, 8. časť predmetu zákazky\*, 9. časť predmetu zákazky\*, 10. časť predmetu zákazky\*, 11. časť predmetu zákazky\*).“ (\* potencionálny dodávateľ ponechá tú/tie časť/časti predmetu zákazky, na ktoré/ktorú potencionálny dodávateľ predkladá ponuku/ponuky).

1. **Platobné podmienky**

Obstarávateľský subjekt vykoná úhradu úspešnému dodávateľovi bezhotovostným platobným stykom po protokolárnom prevzatí a odovzdaní predmetu zákazky. Obstarávateľský subjekt neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Splatnosť faktúry bude 30 dní od jej preukázateľného doručenia obstarávateľskému subjektu. Platí pre všetky časti predmetu zákazky.

1. **Otváranie ponúk:**

Dátum, čas: **23.06.2022 o 17:00 hod.**

Miesto: AEH, spol. s r.o., Šenkvická cesta 14/J, 902 01 Pezinok

1. **Postup pri otváraní ponúk:**

Otváranie predložených ponúk je neverejné.

1. **Lehota viazanosti ponúk**:

Potencionálny dodávateľ je svojou ponukou viazaný počas určenej lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľským subjektom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená **do 31.10.2022.**

1. **Osoby určené pre styk s potencionálnymi dodávateľmi:**

meno, priezvisko, titul: Ing. Radovan Karvai

funkcia: osoba zodpovedná za proces obstarávania

kontakt na poverenú osobu k realizácií procesu obstarávania:

mobil: **+421 907 720 350**

E-mailové adresy: radovan.karvai@gmail.com a ladislav.hajko@aeh.sk

1. **Komunikácia:**

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi obstarávateľským subjektom a potencionálnymi dodávateľmi bude uskutočňovaná výhradne v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke. Komunikácia bude prebiehať súbežne prostredníctvom e-mailových adries: radovan.karvai@gmail.com a ladislav.hajko@aeh.sk .

Obstarávateľský subjekt umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľský subjekt bude všetky dokumenty uverejňovať na svojej webovej stránke <http://www.aeh.sk/> .

**Vysvetľovanie:**

V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve alebo v zverejnených dokumentoch môže ktorýkoľvek z potencionálnych dodávateľov v lehote na predkladanie ponúk požiadať o ich vysvetlenie podľa vyššie uvedených pravidiel komunikácie. Iné spôsoby komunikácie nebudú slúžiť na vysvetľovanie, ale iba na výmenu informácií všeobecného charakteru.

Obstarávateľský subjekt bezodkladne poskytne prostredníctvom zverejnenia na svojej webovej stránke <http://www.aeh.sk/> vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie požiadaviek na potencionálneho dodávateľa všetkým potencionálnym dodávateľom, ktorí sú mu známi, v prípade potreby predĺži lehotu na predkladanie ponúk primerane. Obstarávateľský subjekt požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia v súťaži potencionálny dodávatelia zapracovali do svojich ponúk.

Obstarávateľský subjekt požiada potencionálneho dodávateľa o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie požiadaviek na potencionálneho dodávateľa alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak potencionálny dodávateľ v lehote určenej obstarávateľským subjektom nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov obstarávateľského subjektu nespĺňa požiadavky na potencionálneho dodávateľa alebo požiadavky na predmet zákazky, obstarávateľský subjekt ponuku tohto potencionálneho dodávateľa vylúči a vyhodnocuje splnenie požiadaviek na potencionálneho dodávateľa a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho potencionálneho dodávateľa v poradí.

1. **Ďalšie informácie obstarávateľského subjektu:**

Obstarávateľský subjekt môže zrušiť použitý proces obstarávania alebo jeho časť, ak

* ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky/požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk,
* ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil proces obstarávania (tieto okolnosti je obstarávateľský subjekt povinný pomenovať a odôvodniť zrušenie procesu obstarávania a medzi tieto okolnosti patrí aj situácia, ak cena úspešného dodávateľa presiahne maximálne finančné zdroje obstarávateľského subjektu).

**Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a preskúmavanie a vyhodnocovanie splnenia požiadaviek na potencionálneho dodávateľa sa uskutoční po otvorení ponúk podľa bodu 17. tejto výzvy a po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.**

**Obstarávateľský subjekt vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk, je povinný vyhodnotiť u potencionálneho dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie požiadaviek na potencionálneho dodávateľa a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu potencionálneho dodávateľa alebo potencionálnych dodávateľov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie požiadaviek na potencionálneho dodávateľa a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho potencionálneho dodávateľa alebo potencionálnych dodávateľov v poradí tak, aby potencionálni dodávatelia umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali požiadavky na potencionálneho dodávateľa a požiadavky na predmet zákazky alebo aby potencionálny dodávateľ umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na potencionálneho dodávateľa a požiadavky na predmet zákazky. Platí pre všetky časti predmetu zákazky.**

Obstarávateľský subjekt nesmie uzavrieť zmluvný vzťah (podpísať kúpnu zmluvu) s úspešným dodávateľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do **registra partnerov verejného sektora** a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný dodávateľ ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvného vzťahu (podpis kúpnej zmluvy) **ak sú povinnými osobami podľa zákona** **č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.** Potencionálny dodávateľ vyplní a podpíše Prílohu č.6 (Čestné vyhlásenie o povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora potencionálneho dodávateľa a jeho subdodávateľov) tejto výzvy. Platí pre všetky časti predmetu zákazky.

Kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

* schválenie procesu obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP, t. j. doručenie správy z kontroly procesu obstarávania obstarávateľskému subjektu, v ktorej Poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok procesu obstarávania a zároveň
* zverejnenie kúpnej zmluvy na webovej stránke obstarávateľského subjektu - <http://www.aeh.sk/> .

Obstarávateľský subjekt si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s úspešným dodávateľom bez akýchkoľvek sankcií a nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s pokynmi Riadiaceho orgánu/Sprostredkovateľského orgánu a s Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania / obstarávania pre Programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 2 s dátumom účinnosti od 31.03.2022) v prípade neschválenia nenávratného finančného príspevku, resp. ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zákazky ako výsledku procesu obstarávania tovarov, služieb alebo stavebných prác alebo výsledku iných postupov.

Úspešný dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovaním predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti kúpnej zmluvy, ako aj po jej ukončení a poskytnúť' súčinnosť' pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu/audit podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné a všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa všeobecného nariadenia a zákona o finančnej kontrole. Oprávnenými osobami sú najmä: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané týmito orgánmi. Úspešný dodávateľ je povinný predovšetkým: a) oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe požiadaviek obstarávateľského subjektu alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb. b) dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tejto zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto doklady aj obstarávateľský subjekt. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly, neprináleží úspešnému dodávateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných dokladov zo strany úspešného dodávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie podmienok kúpnej zmluvy. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo strany úspešného dodávateľa (predávajúceho), je povinný úspešný dodávateľ túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Upozornenie pre uchádzačov: Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v tejto výzve, obsahuje všetky náležitosti definované v tejto výzve a bola predložená v lehote určenej v tejto výzve.

**Dátum zaslania výzvy vybraným dodávateľom:**

07.06.2022

**Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle obstarávateľského subjektu (prijímateľ NFP)** 07.06.2022

V Pezinku, dňa 07.06.2022

.....................................................................

Mgr. Ladislav Hajko

konateľ spoločnosti.

AEH, spol. s r.o.

.....................................................................

Ing. Radovan Karvai

Osoba zodpovedná za proces obstarávania

H & R Consulting, s. r. o.

**Prílohy tejto výzvy:**

* Príloha č. 1 - Identifikačné údaje potencionálneho dodávateľa.
* Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria – formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky.
* Príloha č. 3 -Návrh kúpnej zmluvy a jej príloh pre všetky časti predmetu zákazky.
* Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov.
* Príloha č. 5 – Vyhlásenie potencionálneho dodávateľa týkajúce sa ochrany osobných údajov.
* Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie o povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora potencionálneho dodávateľa a jeho subdodávateľov.
* Príloha č. 7 - Zoznam subdodávateľov (čestné vyhlásenie k subdodávkam).